[image: ]

[image: ]
[bookmark: _8jo6dygwiobv]Технический паспорт, инструкция по хранению, монтажу и эксплуатации
[bookmark: _se11wxsti9r]
[bookmark: _hfapggczji8a]Панель 10” настольная.

1. Назначение и область применения
Устройство" предназначено для управления системами автоматизации, аудио-видео оборудованием и IoT устройствами.
Формат настольной панели делает устройство удобным решением для кабинетов, переговорных комнат, конференц-залов и других пространств, где требуется быстрый и наглядный доступ к управлению оборудованием. Большой IPS-дисплей обеспечивает четкое отображение интерфейсов визуализации, а высокая производительность платформы гарантирует плавную работу системы.
Панель поддерживает как шаблонные, так и полностью кастомные интерфейсы управления, что позволяет адаптировать систему под задачи конкретного проекта автоматизации.
Функционал зависит от прилагаемого прикладного программного обеспечения.
Ссылка на электронную версию документации: iridi.com/ru/d/P10tt

2. Технические характеристики
	[bookmark: _psil53chse1j]Процессор
	[bookmark: _ht3fc8cfw65u]RK3399 Rockchip
[bookmark: _ov4olztlxu6j]2 x Cortex-A72 2000 МГц, 4 x Cortex-A53

	[bookmark: _d409bmvfnfkw]Оперативная память
	[bookmark: _9vodiz1d8vgb]2 Gb, DDR4

	[bookmark: _9qpbjslekrv6]Энергонезависимая память 
	[bookmark: _p1u7c6wixnb9]16 Gb, eMMC Flash 

	Часы реального времени (RTC)
	есть, 
батарея литиевая CR1220

	Экран
	емкостный

	Диагональ экрана
	10”

	Угол наклона экрана
	60°

	Технология
	IPS

	Разрешение
	1920х1200

	Яркость, cd/m2
	350±15%

	[bookmark: _cungq6lj95cy]Угол обзора
	[bookmark: _36yxwj7gfe4o]не менее 170°

	[bookmark: _2uecqkzaoczx]Интерфейсы:
	[bookmark: _870tyxhs1ejc]Ethernet 100 Мбит/с 

	[bookmark: _bokisnxrdzyv]
	[bookmark: _qvpgzbmr1ku1]CAN (Bus77)

	
	[bookmark: _7f1rgbeunhat]USB 2.0

	Электропитание:
	24V DC 0.5A

	
	PoE 802.3at

	[bookmark: _fsg1d1qfbecp]Wi-Fi
	[bookmark: _dhuaaxasfrsx]нет

	Потребляемая мощность
	до 10Вт

	[bookmark: _27qo5x6pbeey]Рабочая температура, °С
	от 0 до 50

	[bookmark: _1ihep3qy2l04]Размеры (ШхВхГ), мм 
	252x160x131

	[bookmark: _uk6w1j27f4om]Материал корпуса
	алюминий, пластик

	[bookmark: _bsvhtiu14u2i]Вес, гр
	1820

	Операционная система
	Android 11

	[bookmark: _i1ka0mve0hxl]Класс защиты
	[bookmark: _h5fjpijm7iae]IP20


[bookmark: _kq65mzukkryk]3. Комплектность
[bookmark: _yti8r1xavj9p]Панель 10” настольная ....……………………………..……… 1 шт.
Шаблон для монтажа…………………..…………………………...…………..……… 1 шт.
Паспорт……………………………………………………………………....………………… 1 шт.
Упаковка…………………………………………………….……………………………....… 1 шт.









3. Габариты
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4. Разъемы, кнопки и индикация
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	Нижние разъемы (слева направо)

	CAN + питание
	Последовательность пинов (слева направо):
+24
GND
CAN_L
CAN_H

	Ethernet(LAN)
	Разъем для подключения с компьютерной сети, поддерживает PoE 802.3at

	USB
	Разъем подключение клавиатуры или мыши



[bookmark: _pgq3doagxdlu]Кнопки на левой стороне устройства:
POWER - кратковременное нажатие выключает дисплей, долговременное нажатие более 3 секунд вызывает окно для выключения панели.
Recovery - кнопка для входа в режим Recovery при загрузке устройства.

5. Подключение и монтаж
Для подключения питания и шины CAN (Bus77) использовать кабель — витая пара UTP, FTP от CAT5 и выше:
· ТОЛЬКО медные жилы
· ДИАМЕТР (НЕ сечение) жилы от 0,51мм (AWG 24) 
· Омическое сопротивления должно быть не более 9,4 Ом на 100 метров
· 2 жилы на шину, 2 жилы на питание, 4 жилы резерв
Монтаж и техническое обслуживание изделия должно производиться только подготовленными специалистами с соблюдением мер безопасности.
Все работы по подключению изделия должны производиться только при отключенном напряжении.

6. Использование по назначению 
К панели могут быть подключены устройства использующие  шину CAN или  Ethernet, в том числе одновременно.
С помощью установленного программного обеспечения производится опрос и управление подключенными устройствами.
Логика получения, обработки, передачи, сохранения данных задается пользователем системы в специализированном программном обеспечении.
Функционал устройства определяется установленным прикладным программным  обеспечением и лицензией на это ПО:

	i3 pro
	 i3 KNX
	 Bus77 Home Server
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7. Текущий ремонт
При обнаружении неисправности в ходе эксплуатации необходимо немедленно отключить устройство от питающей сети и вызвать обслуживающий персонал. Ремонт устройства в течение гарантийного срока и сервисное обслуживание осуществляет производитель устройства.

8. Хранение, транспортировка, срок службы
Изделия должны храниться в упаковке при температуре от 0°С до +40°С и относительной влажности воздуха до 80% на отапливаемых и естественно вентилируемых складах, в хранилищах с кондиционированием воздуха, при отсутствии в нем агрессивных примесей, токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию. Транспортирование изделий должно осуществляться в упакованном виде в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, отапливаемых герметизированных отсеках самолетов и трюмов, а также автомобильным транспортом с защитой от осадков на любые расстояния при температуре от -50￮С до +50￮С, при относительной влажности воздуха до 100% - при 25￮С. При транспортировании изделий должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков. Средний срок службы изделия — не менее 5 лет.

9. Гарантии изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи.
При отсутствии отметки о продаже — с даты изготовления.
Гарантии изготовителя не распространяются в случаях наличия следов механических повреждений устройства; попадания влаги; превышения допустимого значения питающего напряжения; нарушения правил подключения устройства; внесения в устройство или схемы его подключения модификаций или изменений покупателем либо третьими лицами без согласия изготовителя; при использовании покупателем либо третьимом лицами устройства не по назначению; несоблюдении условий транспортирования; хранения; эксплуатации; монтажа устройства и содержания помещения, установленных в настоящем паспорте и эксплуатационной документации, а также наступления иных обстоятельств, не зависящих от изготовителя.

10. Утилизация
По окончании срока службы изделие подлежит утилизации в соответствии с законодательством страны пребывания. 
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